# Intel® Network Connections Software and Drivers

English - Installation

Français - Installation

Italiano - Installazione

Deutsch - Installation

Português - Instalação

Español - Instalación

한국어 - 설치

简体中文 - 安装

繁體中文 - 安裝

日本語 - インストール

## Installation

Download the self-extracting archive and run it. When you run it, it will extract the files to a temporary directory, run the installation wizard, and remove the temporary files when the installation is complete. All language files are embedded in this archive. You do not need to download an extra language pack.

This self extracting archive supports the following command line parameters:

Parameter | Description
/s | Extract the files silently.

### Extracting the Files Without Installing

You can use WinRAR or WinZip to extract the files without installing them.

## Plug and Play Update

After you extract the files from the archive using the /e parameter, you can use them to do a plug and play update or install.

1. Start Windows Device Manager
2. Right click on the NIC you want to update and select Update Driver.
3. Follow the directions in the Hardware Update Wizard to select the drivers you extracted.

## Using the DxSetup.exe utility

DxSetup.exe installs the Intel PRO Network Connections drivers and software. It automatically detects the system language and launches in that language.

#### DxSetup.exe command line switches:

Switch | Description
/q[r|n] | silent install options.
r | Reduced GUI Install
n | Silent install
/l[i|w|e|a] | log file option.
i | log status messages.
w | log non-fatal warnings.
e | log error messages.
a | log the start of all actions.

#### DxSetup.exe Public Properties

Property | Definition
BD | "0", deselect / do not execute SetupBD. "1", execute SetupBD to install the drivers (default setting). NOTE: BD should only be set to 0 if the Base Drivers have already been installed prior to running DxSetup.exe
ANS | "0", deselect / hide ANS. "1", select ANS (default setting).
DMIX | "0", deselect / hide Intel PROSet feature. "1", select Intel PROSet feature (default setting).
FCOE | "0", do not install Fibre Channel Over Ethernet (FCoE) using DCB (default setting). "1", install FCoE.
ISCSI | "0", do not install iSCSI using DCB (default setting). "1", install iSCSI using DCB.
SNMP | "0", deselect / do not install the SNMP Agent (default setting) "1", select / install the SNMP Agent.

NOTES:

- If you specify a path for the log file, the path must exist. If you do not specify a complete path, the install log will be created in the current directory.
- The ANS property should only be set to ANS=1 if DMIX=1 is set. If DMIX=0 and ANS=1, the ANS=1 is ignored and only the base driver will be installed.
- Even if FCOE=1 is passed, FCoE will not be installed if the operating system and installed adapters do not support FCoE.
- Even if ISCSI=1 is passed, iSCSI using DCB will not be installed if the operating system and installed adapters do not support it.
- Public properties are case sensitive. All characters are uppercase with no white space between characters. For example:

> `DxSetup.exe /qn ANS=1`

> Any white space in "ANS=1" makes the setting invalid. "ans=1" is not a valid setting.

### Command line examples

1. The following launches a typical install silently:

   > `DxSetup.exe /qn /liew C:\install.log`

2. How to install components but deselect ANS. Set the ANS=0 in the command line:

   > `DxSetup.exe /qn ANS=0 /liew C:\install.log`

## Installation

Téléchargez l'archive à extraction automatique et exécutez-la. Cette opération va extraire les fichiers qu'elle contient dans un répertoire temporaire, exécuter l'assistant d'installation et supprimer les fichiers temporaires une fois l'installation terminée. Tous les fichiers de langue sont inclus dans cette archive et il n'est donc pas nécessaire de télécharger des modules de langue supplémentaires.

Cette archive à extraction automatique prend en charge les paramètres de ligne de commande suivants :

Paramètre | Description
/s | Extraire les fichiers silencieusement.

### Extraire les fichiers sans procéder à l'installation

Vous pouvez utiliser WinRAR ou WinZip pour extraire les fichiers sans les installer.

## Mise à jour Plug and Play

Après avoir extrait les fichiers de l'archive en utilisant le paramètre /e, vous pouvez les utiliser pour installer ou mettre à jour la technologie Plug and Play.

1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques Windows.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte d'interface réseau que vous voulez mettre à jour et sélectionnez Mettre le pilote à jour.
3. Suivez les instructions de l'Assistant Mise à jour du matériel pour sélectionner les pilotes que vous avez extraits.

## Utilisation de l'utilitaire DxSetup.exe

L'utilitaire DxSetup.exe installe les pilotes et logiciels pour les connexions réseau Intel PRO. Il détecte automatiquement la langue du système et est exécuté dans cette langue.

#### Paramètres de ligne de commande pour DxSetup.exe :

Commutateur | Description
/q[r|n] | Options d'installation en mode silencieux.
r | Installation de l'interface utilisateur réduite.
n | Installation en mode silencieux
/l[i|w|e|a] | Option du fichier journal.
i | Enregistrement des messages d'état
w | Enregistrement des avertissements non fatals
e | Enregistrement des messages d'erreur
a | Enregistrement du démarrage de toutes les actions

#### Propriétés publiques de DxSetup.exe

Propriété | Définition
BD | "0" - désélectionner/ne pas exécuter SetupBD. « 1 » - exécuter SetupBD pour installer les pilotes (paramètre par défaut). REMARQUE : BD doit être défini sur 0 uniquement si les pilotes de base ont déjà été installés avant d'exécuter DxSetup.exe.
ANS | « 0 » - désélectionner/cacher ANS. « 1 » - sélectionner ANS (paramètre par défaut).
DMIX | « 0 » - désélectionner/cacher la fonctionnalité Intel PROSet. « 1 » - sélectionner la fonctionnalité Intel PROSet (paramètre par défaut).
FCOE | « 0 » - ne pas installer Fibre Channel Over Ethernet (FCoE) en utilisant DCB (paramètre par défaut). « 1 » - installer FCoE.
iSCSI | « 0 » - ne pas installer iSCSI en utilisant DCB (paramètre par défaut). « 1 » - installer iSCSI en utilisant DCB.
SNMP | « 0 » - désélectionner/ne pas installer l'agent SNMP (paramètre par défaut). « 1 » - sélectionner/installer l'agent SNMP.

REMARQUES :

- Si vous spécifiez un chemin pour le fichier journal, ce chemin doit exister. Si vous ne spécifiez pas un chemin complet, le journal d'installation sera créé dans le répertoire actuel.
- La propriété ANS ne doit être définie sur ANS=1 que si DMIX=1. Si DMIX=0 et ANS=1, alors ANS=1 est ignoré et seul le pilote de base est installé.
- Même si le paramètre FCOE=1 est passé, FCoE ne sera pas installé si le système d'exploitation et les cartes installées ne prennent pas en charge FCoE.
- Même si le paramètre iSCSI=1 est passé, iSCSI utilisant DCB ne sera pas installé si le système d'exploitation et les cartes installées ne le prennent pas en charge.
- Les propriétés publiques sont sensibles à la casse. Tous les caractères sont en majuscule et ne sont pas séparés par un espace. Par exemple :

> `DxSetup.exe /qn ANS=1`

> Tout espace dans « ANS=1 » invalide le paramètre. « ans=1 » n'est pas un paramètre valide.

### Exemples de ligne de commande

1. La commande suivante lance une installation typique en mode silencieux :

   > `DxSetup.exe /qn /liew C:\install.log`

2. Installation des composants lorsque ANS est désélectionné. Définissez ANS=0 dans la ligne de commande :

   > `DxSetup.exe /qn ANS=0 /liew C:\install.log`

## Installazione

Scaricare il file compresso autoestraente ed eseguirlo. L'esecuzione del file compresso comporta l'estrazione dei file in una directory temporanea, l'esecuzione della procedura guidata di installazione e, al termine dell'installazione, la rimozione dei file temporanei. Poiché tutti i file di lingua sono incorporati nel file compresso, non è necessario scaricare un supporto lingue aggiuntivo.

Il file compresso autoestraente supporta i seguenti parametri della riga di comando:

Parametro | Descrizione
/s | Estrarre i file in modo invisibile all'utente.

### Estrazione dei file senza installare

È possibile utilizzare WinRAR o WinZip per estrarre i file senza installarli.

## Aggiornamento Plug and Play

I file estratti dal file compresso usando il parametro /e possono essere utilizzati per eseguire un aggiornamento Plug and Play.

1. Avviare Gestione periferiche di Windows.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda di rete che si desidera aggiornare e selezionare Aggiorna driver.
3. Seguire le istruzioni di Aggiornamento guidato hardware per selezionare i driver estratti.

## Utilizzo dell'utilità DxSetup.exe

DxSetup.exe installa i driver e il software delle connessioni di rete Intel PRO. Rileva automaticamente la lingua del sistema e si avvia nella stessa lingua.

#### Le opzioni della riga di comando di DxSetup.exe sono:

Switch | Descrizione
/q[r|n] | Opzioni per l'installazione invisibile all'utente.
r | Installazione con interfaccia utente ridotta
n | Installazione invisibile all'utente
/l[i|w|e|a] | Opzioni del file registro.
i | Registra i messaggi di stato.
w | Registra gli avvisi non irreversibili.
e | Registra i messaggi di errore.
a | Registra l'avvio di tutte le azioni.

#### Proprietà pubbliche di DxSetup.exe

Proprietà | Definizione
BD | "0", deseleziona/non esegue SetupBD. "1", esegue SetupBD per installare i driver (impostazione predefinita). NOTA: BD deve essere impostato a 0 se i driver di base sono già stati installati prima dell'esecuzione di DxSetup.exe
ANS | "0", deseleziona/nasconde ANS. "1", seleziona ANS (impostazione predefinita).
DMIX | "0", deseleziona/nasconde la funzionalità Intel PROSet. "1", seleziona la funzionalità Intel PROSet (impostazione predefinita).
FCOE | "0", non installa Fibre Channel Over Ethernet (FCoE) usando DCB (impostazione predefinita). "1", installa FCoE.
ISCSI | "0", non installa iSCSI usando DCB (impostazione predefinita). "1", installa iSCSI usando DCB.
SNMP | "0", deseleziona/non installa l'agente SNMP (impostazione predefinita). "1", seleziona/installa l'agente SNMP.

NOTE:

- se si specifica un percorso per il file registro, il percorso deve esistere. Se non si specifica un percorso completo, il registro di installazione verrà creato nella directory corrente.
- Quando DMIX=1, la proprietà ANS può essere impostata solo a ANS=1. Se DMIX=0 e ANS=1, ANS=1 viene ignorato e verrà installato solo il driver di base.
- Anche se si specifica FCOE=1, FCoE non sarà installato se il sistema operativo e le schede di rete installate non supportano FCoE.
- Anche se si specifica ISCSI=1, iSCSI usando DCB non sarà installato se il sistema operativo e le schede di rete installate non lo supportano.
- Le proprietà pubbliche distinguono tra maiuscole e minuscole. Tutti i caratteri sono maiuscoli e non vi sono spazi tra i caratteri. Ad esempio:

> `DxSetup.exe /qn ANS=1`

> La presenza di spazi in "ANS=1" rende l'impostazione non valida. "ans=1" non è un'impostazione valida.

### Esempi di riga di comando

1. Il comando seguente avvia l'installazione invisibile all'utente:

   > `DxSetup.exe /qn /liew C:\install.log`

2. Come installare i componenti e deselezionare ANS. Impostare ANS=0 nella riga di comando seguente:

   > `DxSetup.exe /qn ANS=0 /liew C:\install.log`

## Installation

Laden Sie das selbstextrahierende Archiv herunter und führen Sie es aus. Beim Ausführen werden die Dateien in ein temporäres Verzeichnis extrahiert, der Installationsassistent ausgeführt und nach beendeter Installation die temporären Dateien entfernt. Alle Sprachdateien sind in diesem Archiv enthalten. Sie müssen kein extra Sprachpack herunterladen.

Dieses selbstextrahierende Archiv unterstützt die folgenden Befehlszeilenparameter:

Parameter | Beschreibung
/s | Dateien automatisch extrahieren

### Extrahieren der Dateien ohne Installation

Sie können WinRAR oder WinZip verwenden, um die Dateien zu extrahieren, ohne sie zu installieren.

## Plug&Play-Aktualisierung

Nach dem Extrahieren der Dateien aus dem Archiv mit dem Parameter /e können Sie sie für eine Plug&Play-Aktualisierung oder -Installation verwenden.

1. Starten Sie Windows Geräte-Manager.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu aktualisierende NIC und wählen Sie "Treiber aktualisieren".
3. Folgen Sie den Anweisungen im Hardware-Aktualisierungsassistent zur Auswahl der extrahierten Treiber.

## Verwenden des Dienstprogramms DxSetup.exe

DxSetup.exe installiert die Intel PRO Netzwerkverbindungstreiber und -software. Es erkennt automatisch die Systemsprache und startet in der jeweiligen Sprache.

#### Befehlszeilenoptionen von DxSetup.exe

Switch | Beschreibung
/q[r|n] | Optionen für die automatische Installation
r | Installation mit reduzierter Benutzeroberfläche
n | automatische Installation
/l[i|w|e|a] | Protokolldateioption
i | Statusmeldungen protokollieren.
w | nicht schwerwiegende Warnungen protokollieren.
e | Fehlermeldungen protokollieren.
a | den Start aller Aktionen protokollieren.

#### Öffentliche Eigenschaften von DxSetup.exe

Eigenschaft | Definition
BD | "0", SetupBD deaktivieren / nicht ausführen. "1", SetupBD zur Installation der Treiber ausführen (Standardeinstellung) HINWEIS: BD sollte nur dann auf "0" gesetzt werden, wenn die Basistreiber bereits vor Ausführung von DxSetup.exe installiert wurden.
ANS | "0", ANS deaktivieren / ausblenden. "1", ANS aktivieren (Standardeinstellung)
DMIX | "0", Intel PROSet Funktion deaktivieren / ausblenden. "1", Intel PROSet Funktion aktivieren (Standardeinstellung)
FCOE | "0", Fibre Channel Over Ethernet (FCoE) mit DCB nicht installieren (Standardeinstellung). "1", FCoE installieren.
iSCSI | "0", iSCSI mit DCB nicht installieren (Standardeinstellung). "1", iSCSI mit DCB installieren.
SNMP | "0", SNMP Agent deaktivieren / nicht installieren (Standardeinstellung) "1", SNMP Agent aktivieren / installieren

HINWEISE:

- Wenn Sie für die Protokolldatei einen Pfad angeben, muss der Pfad existieren. Wenn Sie keinen vollständigen Pfad angeben, wird die Protokolldatei im aktuellen Verzeichnis installiert.
- Die ANS-Eigenschaft sollte nur auf ANS=1 gesetzt werden, wenn DMIX=1 gesetzt ist. Wenn DMIX=0 und ANS=1, wird ANS=1 ignoriert und nur der Basistreiber installiert.
- Selbst wenn FCOE=1 angegeben wird, wird FCoE nicht installiert, wenn das Betriebssystem und die installierten Adapter FCoE nicht unterstützen.
- Selbst wenn ISCSI=1 angegeben wird, wird iSCSI mit DCB nicht installiert, wenn das Betriebssystem und die installierten Adapter iSCSI mit DCB nicht unterstützen.
- Bei den öffentlichen Eigenschaften muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Alle Zeichen sind großgeschrieben ohne dazwischenstehende Leerzeichen. Zum Beispiel:

> `DxSetup.exe /qn ANS=1`

> Leerzeichen in "ANS=1" machen die Einstellung ungültig. "ans=1" ist keine gültige Einstellung.

### Befehlszeilenbeispiele

1. Dieser Befehl startet eine typische automatische Installation:

   > `DxSetup.exe /qn /liew C:\install.log`

2. So installieren Sie Komponenten mit Deaktivierung von ANS. Setzen Sie in der Befehlszeile ANS=0:

   > `DxSetup.exe /qn ANS=0 /liew C:\install.log`

## Instalação

Faça download do arquivo de extração automática e execute-o. No processo de execução, ele extrairá os arquivos para um diretório temporário, executará o assistente de instalação e removerá os arquivos temporários quando a instalação terminar. Todos os arquivos de idioma são incorporados a esse arquivamento. Não é necessário baixar um pacote de idioma extra.

O arquivo de extração automática aceita os seguintes parâmetros de linha de comando:

Parâmetro | Descrição
/s | Extrair os arquivos no modo silencioso.

### Extração dos arquivos sem instalação

Você pode usar WinRAR ou WinZip para extrair os arquivos sem instalá-los.

## Atualização de Plug and Play

Após a extração dos arquivos com o parâmetro /e, use-os para fazer uma atualização ou instalação de plug and play.

1. Inicie o Gerenciador de dispositivos do Windows.
2. Clique com o botão direito na placa de rede a ser atualizada e selecione 'Atualizar driver'.
3. Siga as instruções do Assistente para atualização de hardware, para selecionar os drivers que você extraiu.

## Uso o utilitário DxSetup.exe

O DxSetup.exe instala os drivers e software das Conexões de rede Intel PRO. Ele detecta automaticamente o idioma do sistema e é carregado nesse idioma.

#### Opções de linha de comando do DxSetup.exe:

Opção | Descrição
/q[r|n] | opções de instalação silenciosa.
r | Instalação da GUI reduzida
n | Instalação silenciosa
/l[i|w|e|a] | opção de arquivo de log.
i | incluir mensagens de status no log.
w | incluir avisos não fatais no log.
e | incluir mensagens de erro no log.
a | incluir o início de todas as ações no log.

#### Propriedades públicas do DxSetup.exe

Propriedade | Definição
BD | "0": desselecionar / não executar o SetupBD. "1": executar o SetupBD para instalar os drivers (configuração padrão). NOTA: O BD só deverá ser definido com 0 se os drivers básicos já tiverem sido instalados antes da execução do DxSetup.exe.
ANS | "0": desselecionar / ocultar o ANS. "1": selecionar o ANS (configuração padrão).
DMIX | "0": desselecionar / ocultar o recurso Intel PROSet. "1": selecionar o recurso Intel PROSet (configuração padrão).
FCOE | "0": não instalar o FCoE (Fibre Channel Over Ethernet) usando DCB (configuração padrão). "1": instalar o FCoE.
ISCSI | "0": não instalar iSCSI usando DCB (configuração padrão). "1": instalar iSCSI usando DCB.
SNMP | "1": cancelar a seleção / não instalar o Agente SNMP (configuração padrão). "1": selecionar / instalar o Agente SNMP.

NOTAS:

- Se você especificar um caminho no arquivo de log, este caminho precisa existir. Se você não especificar um caminho completo, o log de instalação será criado no diretório atual.
- A propriedade ANS só deve ser definida como ANS=1 se DMIX=1. Se DMIX=0 e ANS=1, a definição de ANS=1 será ignorada e apenas o driver básico será instalado.
- Mesmo que seja passado o parâmetro FCOE=1, o FCoE não será instalado se o sistema operacional e os adaptadores instalados não suportarem FCoE.
- Mesmo que seja passado o parâmetro ISCSI=1, 'iSCSI usando DCB' não será instalado se ele não for suportado pelo sistema operacional e pelos adaptadores instalados.
- As propriedades públicas distinguem maiúsculas de minúsculas. Todos os caracteres são em maiúsculas, sem espaços em branco entre eles. Por exemplo:

> `DxSetup.exe /qn ANS=1`

> Se existir um espaço em branco em "ANS=1", a configuração será invalidada. "ans=1" não é uma configuração válida.

### Exemplos de linha de comando

1. O comando a seguir executa silenciosamente uma instalação típica:

   > `DxSetup.exe /qn /liew C:\install.log`

2. Como instalar os componentes mas desselecionar a opção ANS: Defina a opção ANS=0 na linha de comando:

   > `DxSetup.exe /qn ANS=0 /liew C:\install.log`

## Instalación

Descargue el archivo autoextraíble y ejecútelo. Al ejecutarlo, extraerá los archivos en un directorio temporal, ejecutará el asistente de instalación y eliminará los archivos temporales una vez que haya finalizado la instalación. Todos los archivos de idiomas están incorporados en este archivo. No es necesario que descargue un paquete de idioma adicional.

Este archivo autoextraíble admite los siguientes parámetros de línea de comandos:

Parámetro | Descripción
/s | Extrae los archivos de manera silenciosa.

### Cómo extraer los archivos sin realizar la instalación

Puede utilizar WinRAR o WinZip para extraer los archivos sin instalarlos.

## Actualización Plug and Play

Después de extraer los archivos con el parámetro /e, podrá utilizarlos para realizar una instalación o una actualización Plug and Play.

1. Inicie el Administrador de dispositivos de Windows
2. Haga clic con el botón secundario en la NIC que desea actualizar y seleccione Actualizar controlador.
3. Siga las instrucciones del Asistente de actualización de hardware para seleccionar los controladores extraídos.

## Cómo utilizar la utilidad DxSetup.exe

La utilidad DxSetup.exe instala los controladores y el software de las conexiones de red Intel PRO. Detecta de manera automática el idioma del sistema y se ejecuta en el idioma correspondiente.

#### Conmutadores de línea de comandos de DxSetup.exe:

Conmutador | Descripción
/q[r|n] | opciones de instalación silenciosa.
r | instalación reducida a través de la GUI
n | Efectúe la instalación silenciosa
/l[i|w|e|a] | opción de archivos de registro.
i | registrar mensajes de estado.
w | registrar advertencias no fatales.
e | registrar mensajes de error.
a | registrar el inicio de todas las acciones.

#### Propiedades públicas de DxSetup.exe

Propiedad | Definición
BD | "0", deseleccionar o no ejecutar SetupBD. "1", ejecuta SetupBD para instalar los controladores (parámetro predeterminado). NOTA: BD sólo debe definirse en 0 si ya se instalaron los controladores base antes de ejecutar DxSetup.exe
ANS | "0", deselecciona u oculta ANS. "1", selecciona ANS (parámetro predeterminado).
DMIX | "0", deselecciona u oculta la función Intel PROSet. "1", selecciona la función Intel PROSet (parámetro predeterminado).
FCOE | "0", no instala FCoE (Fibre Channel Over Ethernet) utilizando DCB (configuración predeterminada). "1", instala FCoE.
ISCSI | "0", no instala iSCSI utilizando DCB (configuración predeterminada). "1", instala iSCSI utilizando DCB.
SNMP | "0", cancela la selección o no instala el agente SNMP (parámetro predeterminado) "1", selecciona o instala el agente SNMP.

NOTAS:

- Si especifica una ruta de acceso para el archivo de registro, dicha ruta ya debe existir. Si no especifica una ruta de acceso completa, el registro de instalación se creará en el directorio actual.
- La propiedad ANS sólo debe definirse en ANS=1 si se define DMIX=1. Si DMIX=0 y ANS=1, se ignora el parámetro ANS=1 y sólo se instalará el controlador base.
- Aunque se pase FCOE=1, FCoE no se instalará si el sistema operativo y los adaptadores instalados no admiten FCoE.
- Aunque se pase ISCSI=1, iSCSI utilizando DCB no se instalará si el sistema operativo y los adaptadores instalados no lo admiten.
- Las propiedades públicas son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. Todos los caracteres deben estar en mayúsculas sin espacios en blanco entre ellos. Por ejemplo:

> `DxSetup.exe /qn ANS=1`

> Si "ANS=1" contiene espacios en blanco, el parámetro no será válido. "ans=1" no es un parámetro válido.

### Ejemplos de líneas de comandos

1. La siguiente línea de comandos inicia una instalación típica de manera silenciosa:

   > `DxSetup.exe /qn /liew C:\install.log`

2. Cómo instalar componentes pero deseleccionar ANS. En la línea de comandos, defina ANS=0, por ejemplo:

   > `DxSetup.exe /qn ANS=0 /liew C:\install.log`

## 설치

자동으로 압축이 풀리는 압축 파일을 다운로드해서 실행하십시오. 그러면 임시 디렉토리에 파일 압축이 풀린 후에 설치 마법사가 실행됩니다. 설치가 끝나면 임시 파일은 삭제됩니다. 이 압축 파일에는 모든 언어 파일이 포함되어 있으므로, 별도의 언어 팩을 다운로드할 필요가 없습니다.

자동으로 압축이 풀리는 이 압축 파일에 대해 다음과 같은 명령줄 매개변수를 사용할 수 있습니다.

매개변수 | 설명
/s | 자동으로 파일 압축을 풉니다.

### 설치하지 않고 파일 압축 풀기

설치하지 않고 WinRAR 또는 WinZip을 사용하여 파일 압축을 풀 수 있습니다.

## 플러그 앤 플레이 업데이트

/e 매개변수를 사용하여 파일을 추출한 후에는 해당 파일을 사용하여 플러그 앤 플레이 방식의 업데이트/설치를 수행할 수 있습니다.

1. Windows 장치 관리자를 시작합니다.
2. 업데이트할 NIC를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 "드라이버 업데이트"를 선택합니다.
3. 하드웨어 업데이트 마법사의 지침을 따라, 추출할 드라이버를 선택합니다.

## DxSetup.exe 유틸리티 사용

DxSetup.exe는 인텔 PRO 네트워크 연결 드라이버와 소프트웨어를 설치합니다. 이 유틸리티는 시스템 언어를 자동으로 파악해서 해당 언어로 실행됩니다.

#### DxSetup.exe 명령줄 스위치는 다음과 같습니다.

스위치 | 설명
/q[r|n] | 자동 설치 옵션입니다.
r | 필수 GUI 설치
n | 자동 설치
/l[i|w|e|a] | 파일 옵션을 기록합니다.
i | 상태 메시지를 기록합니다.
w | 사소한 경고를 기록합니다.
e | 오류 메시지를 기록합니다.
a | 모든 작업의 시작을 기록합니다.

#### DxSetup.exe 공용 속성

속성 | 정의
BD | "0", SetupBD를 선택 취소하거나 실행하지 않습니다. "1", SetupBD를 실행하여 드라이버를 설치합니다(기본 설정). 참고: DxSetup.exe를 실행하기 전에 기본 드라이버가 설치되어 있으면 BD를 0으로 설정해야 합니다.
ANS | "0" - ANS를 선택 취소/숨깁니다. "1" - ANS를 선택합니다(기본 설정).
DMIX | "0", 인텔 PROSet 기능을 선택 취소/숨깁니다. "1", 인텔 PROSet 기능을 선택합니다(기본 설정).
FCOE | "0" - DCB를 사용하여 FCoE(Fibre Channel Over Ethernet)를 설치하지 않습니다(기본 설정). "1" - FCoE를 설치합니다.
ISCSI | "0" - DCB를 사용하여 iSCSI를 설치하지 않습니다(기본 설정). "1" - DCB를 사용하여 iSCSI를 설치합니다.
SNMP | "0", SNMP Agent를 선택 해제합니다(설치하지 않습니다)(기본 설정). "1", SNMP Agent를 선택/설치합니다.

참고:

- 로그 파일 경로를 지정할 경우, 반드시 경로가 존재해야 합니다. 전체 경로를 지정하지 않으면 현재 디렉토리에 설치 로그가 만들어집니다.
- DMIX=1로 설정된 경우에만 ANS 속성을 ANS=1로 설정해야 합니다. DMIX=0 및 ANS=1인 경우 ANS=1은 무시되며, 이 경우 기본 드라이버만 설치됩니다.
- FCOE=1이 통과했더라도, 운영 체제와 설치된 어댑터가 FCoE를 지원하지 않으면 FCoE가 설치되지 않습니다.
- ISCSI=1이 통과했더라도, 운영 체제와 설치된 어댑터가 지원하지 않으면 DCB를 사용하는 iSCSI가 설치되지 않습니다.
- 공용 속성은 대/소문자를 구분합니다. 모든 문자에는 대문자가 사용되며, 문자들 사이에 공백이 없습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

> `DxSetup.exe /qn ANS=1`

> "ANS=1"에 화이트 스페이스가 있으면 설정이 유효하지 않은 것입니다. "ans=1"은 유효한 설정이 아닙니다.

### 명령줄 예

1. 다음 명령을 실행하면 기본 설치가 자동 실행됩니다.

   > `DxSetup.exe /qn /liew C:\install.log`

2. 구성 요소 설치 및 ANS 선택 취소 방법 명령줄에 ANS=0을 설정합니다:

   > `DxSetup.exe /qn ANS=0 /liew C:\install.log`

## 安装

下载自解压档案文件，并予以运行。该文件运行时，会将文件解压缩到一个临时目录；运行安装向导；在安装完成后移除临时文件。所有的语言文件都包括在此档案文件中。您不需要另行下载其他语言包。

此自解压文件支持以下命令行参数：

参数 | 描述
/s | 静默解压缩文件。

### 解压缩文件，不安装

可以使用 WinRAR 或 WinZip 解压缩文件，而不安装。

## 即插即用更新

使用 /e 参数解压档案文件之后，您可以用其进行即插即用更新或安装。

1. 启动 Windows 设备管理器
2. 右击要更新的 NIC，并选择“更新驱动程序”。
3. 遵照“硬件更新向导”的指导选择已解压的驱动程序。

## 使用 DxSetup.exe 实用程序

DxSetup.exe 安装英特尔 PRO 网络连接驱动程序和软件。它将自动检测系统语言，并以此语言启动。

#### 以下是 DxSetup.exe 命令行开关：

交换器 | 描述
/q[r|n] | 静默安装选项。
r | 简化 GUI 安装
n | 无提示安装
/l[i|w|e|a] | 日志文件选项。
i | 记录状态消息。
w | 记录非致命警告。
e | 记录错误消息。
a | 记录所有动作的启动。

#### DxSetup.exe Public Properties（公共属性）

属性 | 定义
BD | “0”，取消选择/ 不执行 SetupBD。 “1”，执行 SetupBD 以安装驱动程序（默认设置）。 注意： 如果在运行 DxSetup.exe 之前已经安装了 Base Drivers（基础驱动程序），则应将 DB 设为“0”。
ANS | "0"，取消选择/隐藏 ANS。 “1”，选择 ANS（默认设置）。
DMIX | “0”，取消选择/隐藏英特尔 PROSet 功能。 “1”，选择英特尔 PROSet 功能（默认设置）。
FCOE | “0”，不安装使用 DCB 的以太网光纤通道（FCoE）（默认设置）。 “1”，安装 FCoE。
ISCSI | “0”，不安装使用 DCB 的 iSCSI（默认设置）。 “1”，安装使用 DCB 的 iSCSI。
SNMP | “0”，取消选择 / 不安装 SNMP 代理（默认设置） “1”，选择 / 安装 SNMP 代理。

注意：

- 如果您指定一个日志文件路径，该路径必须已经存在。如果您不指定一个完整的路径，则将在当前目录中创建安装日志。
- 如果设定了 DMIX=1，则 ANS 属性应仅设为 ANS=1。如果 DMIX=0，而且 ANS=1，则会忽视 ANS=1，并将仅安装基础驱动程序。
- 即使 FCOE=1 被通过，但是如果操作系统和安装的适配器不支持 FCoE，则不会安装 FCoE。
- 即使 iSCSI=1 被通过，但是如果操作系统和安装的适配器不支持使用 DCB 的 iSCSI，则不会安装使用 DCB 的 iSCSI。
- 公共属性区分大小写。所有字符均为大写，字符之间没有空格。例如：

> `DxSetup.exe /qn ANS=1`

> 如果 “ANS=1”中存在任何空格，则会导致该设置无效。“ans=1”不是有效的设置。

### 命令行示例：

1. 以下命令行启动典型的静默安装：

   > `DxSetup.exe /qn /liew C:\install.log`

2. 如何安装组件但是取消选择 ANS。在命令行中设置 ANS=0：

   > `DxSetup.exe /qn ANS=0 /liew C:\install.log`

## 安裝

下載自我擷取封存檔，並執行該檔案。執行時，檔案會擷取到暫時目錄執行安裝精靈，等安裝完成後，會將暫時檔案移除。所有的語言檔案都內嵌在這個封存檔中。您不需下載額外的語言套件。

這個自我擷取擷取封存檔支援以下的指令行參數：

參數 | 描述
/s | 無訊息擷取檔案

### 擷取檔案但不安裝

您可以使用 WinRAR 或 WinZip 來擷取檔案，而不需要安裝。

## 隨插即用更新

使用 /e 參數從封存檔擷取檔案後，您就可以用它們來進行隨插即用更新或安裝。

1. 啟動 Windows 裝置管理員
2. 在您要更新的 NIC 上按一下滑鼠右鍵，選取「更新驅動程式」。
3. 遵照「硬體更新精靈」的說明來選取您要擷取的驅動程式。

## 使用 DxSetup.exe 公用程式

DxSetup.exe 會安裝「Intel PRO 網路連線」驅動程式和軟體。它會自動偵測系統語言，然後以該語言啟動。

#### DxSetup.exe 指令行切換：

交換器 | 描述
/q[r|n] | 無訊息安裝選項。
r | 減少 GUI 安裝
n | 無訊息安裝
/l[i|w|e|a] | 記錄檔案選項。
i | 記錄狀態訊息。
w | 記錄非致命警告。
e | 記錄錯誤訊息。
a | 記錄所有動作的開始。

#### DxSetup.exe 公用內容

內容 | 定義
BD | "0"，取消選取/不要執行 SetupBD。 "1"，執行 SetupBD 來安裝驅動程式 (預設設定)。 注意： 如果「基礎驅動程式」在執行 DxSetup.exe 前就已經安裝了，BD 就應該設為 0
ANS | "0"，取消選取/隱藏 ANS。 "1"，選取 ANS (預設設定)。
DMIX | "0"，取消選取 /隱藏 Intel PROSet 功能。 "1"，選取 Intel PROSet 功能 (預設設定)。
FCOE | "0"，不要使用 DCB (預設設定) 來安裝「乙太網路光纖通道」(FCoE)。 "1"，安裝 FCoE。
ISCSI | "0"，不要使用 DCB (預設設定) 來安裝 iSCSI。 "1" 使用 DCB 來安裝 iSCSI。
SNMP | "0"，取消選取/不要安裝 SNMP Agent (預設設定) "1"，選取/安裝 SNMP Agent。

注意：

- 如果您為該記錄檔指定路徑，該路徑就一定要存在。如果沒有指定一個完整的路徑，安裝記錄就會建立在目前的目錄。
- 如果 DMIX=1 已經設定的話，ANS 內容應該僅設為 ANS=1。如果 DMIX=0 和 ANS=1，ANS=1 會被忽略，僅基礎驅動程式會被安裝。
- 即使 FCOE=1 已通過，如果作業系統和安裝的介面卡不支援 FCoE 的話，FCoE 一樣不會安裝。
- 即使 ISCSI=1 已通過，如果作業系統和安裝的介面卡不支援 DCB 的話，DCB 一樣不會安裝。
- 公用內容需要區分大小寫。所有的字元都是大寫，字元之間沒有空格。例如：

> `DxSetup.exe /qn ANS=1`

> "ANS=1" 中出現任何空格都會使該設定值無效。"ans=1" 不是有效的設定值。

### 指令行範例

1. 以下的指令會無訊息地啟動典型安裝：

   > `DxSetup.exe /qn /liew C:\install.log`

2. 如何安裝元件但取消選取 ANS。在在指令行中將 ANS=0 設定為：

   > `DxSetup.exe /qn ANS=0 /liew C:\install.log`

## インストール

自己解凍式のアーカイブをダウンロードして実行します。実行すると、ファイルは解凍されて一時ディレクトリに保存され、インストールウィザードを実行します。インストールが終わったら、この一時ファイルを削除します。言語ファイルはすべてこのアーカイブに組み込まれています。言語パックを別途ダウンロードする必要はありません。

この自己解凍式アーカイブは次のコマンドライン パラメーターをサポートします。

パラメーター | 説明
/s | ファイルをサイレントに解凍する。

### インストールしないでファイルを解凍する

ファイルをインストールせずに、WinRAR または WinZip を使用してファイルを解凍できます。

## プラグアンドプレイのアップデート

/e パラメーターを使ってアーカイブからファイルを解凍した後、プラグアンドプレイのアップデートまたはインストールに使用できます。

1. Windows のデバイス マネージャーを起動します。
2. アップデートしたい NIC を右クリックして、[ドライバーのアップデート] を選択します。
3. ハードウェア アップデート ウィザードの指示に従って、解凍したドライバーを選択します。

## DxSetup.exe ユーティリティーの使用

DxSetup.exe は、インテル PRO ネットワーク コネクション ドライバーとソフトウェアをインストールします。システム言語を自動的に検出して、その言語で起動します。

#### DxSetup.exe コマンドライン スイッチ：

スイッチ | 説明
/q[r|n] | サイレント インストール オプション
r | GUI を減少したインストール
n | サイレント インストール
/l[i|w|e|a] | ログ ファイル オプション
i | ステータス メッセージをログに記録します。
w | 致命的でない警告をログに記録します。
e | エラー メッセージをログに記録します。
a | すべてのアクションの開始をログに記録します。

#### DxSetup.exe パブリック プロパティー

プロパティ | 定義
BD | 「0」、SetupBD を選択解除/実行しない。 「1」、SetupBD を実行してドライバーをインストールします（デフォルト設定）。 注： DxSetup.exe を実行する前にベース ドライバがすでにインストールされている場合にのみ、BD を「0」に設定します。
ANS | 「0」は ANS を選択解除 / 非表示にします。 「1」、ANS を選択します（デフォルト設定）。
DMIX | 「0」はインテル PROSet のサポートを選択解除 / 非表示にします。 「1」、インテル PROSet の機能を選択します（デフォルト設定）。
FCOE | 「0」、DCB を使用して Fibre Channel Over Ethernet (FCoE) をインストールしません (デフォルト設定)。 「1」は、FCoE をインストールします。
ISCSI | 「0」、DCB を使用して iSCSI をインストールしません (デフォルト設定)。 「1」、DCB を使用して iSCSI をインストールします。
SNMP | 「0」、SNMP エージェントを選択解除するか、またはインストールしません（デフォルト設定）。 「1」、SNMP エージェントを選択 / インストールします。

注:

- ログファイルのパスを指定する場合は、パスが存在する必要があります。完全パスを指定しない場合は、現在のディレクトリーにインストール・ログが作成されます。
- ANS プロパティは、DMIX=1に設定されているときにのみ ANS=1 に設定します。DMIX=0 で ANS=1 の場合、ANS=1 は無視され、ベースドライバーのみがインストールされます。
- FCOE=1 が渡された場合でも、オペレーティング・システムおよびインストールされたアダプターが FCoE をサポートしない場合は、FCoE はインストールされません。
- ISCSI=1 が渡された場合でも、オペレーティング・システムおよびインストールされたアダプターが iSCSI をサポートしない場合は、DCB を使用する iSCSI はインストールされません。
- 公共プロパティでは、大文字と小文字が区別されます。すべての文字は大文字で、文字間にホワイト スペースは含まれません。例：

> `DxSetup.exe /qn ANS=1`

> 「ANS=1」にホワイト スペースが含まれていると、設定は無効になります。「ans=1」は有効な設定ではありません。

### コマンドラインの例

1. 以下は標準インストールをサイレントに起動します。

   > `DxSetup.exe /qn /liew C:\install.log`

2. ANS を選択解除して、コンポーネントをインストールするには： コマンド ラインに ANS=0 を設定します。

   > `DxSetup.exe /qn ANS=0 /liew C:\install.log`

`Last modified on 9/13/11 9:56p Revision`